**Allegato 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”**

**(Stato finale)**[[1]](#endnote-1)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, codice fiscale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP:\_\_\_\_, (prov. \_\_), in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, con studio sito a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_\_,(prov. \_\_\_), in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, iscritto all’ordine/collegio professionale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con il numero:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA CHE**

per i **lavori** oggetto della presente asseverazione,

▢a)è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_), in data:\_\_\_\_\_, protocollo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/1991 e dall’art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015“*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;

* gli stessi lavori sono iniziati in data \_\_\_\_\_\_.
* i lavori sono eseguiti su:

**○** edificiocondominiale composto da n. \_\_\_\_\_ unità immobiliari e**○** dotato di impianto termico centralizzato

**○** unità immobiliare unifamiliare

**○** unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

**○** immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

* la superficie lorda complessiva disperdente è pari a \_\_\_\_\_\_\_\_ m2;

e

**riguardano:**

* gli**interventi trainanti[[2]](#endnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 1. **○** intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali,orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo  * che le superfici oggetto dell’intervento sono:   pareti verticali: \_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  coperture:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  pavimenti:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_[W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………   * che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari \_\_\_\_\_ che compongono l’edificio per 50.000/40.000/30.000**[[3]](#endnote-3)**euro corrispondente a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro. * il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro.   **2.○** intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_\_\_\_[kW] composto da n. \_\_\_\_\_\_\_ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:  **▢a)caldaie a condensazione**  P.nom:\_\_\_\_ [kW], efficienza ηs: \_\_\_\_\_\_ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  *(aggiungere le righe necessarie)*  ▢**b)pompe di calore** (PDC)a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:  tipo di PDC[[4]](#endnote-4): \_\_\_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_\_ [kW]; COP \_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_ ; ○ inverter; ○ sonde geotermiche  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢c)pompe di calore ad assorbimento a gas**:  tipo di PDC5: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_\_ [kW]; GUEh: \_\_\_\_; GUEc: \_\_\_\_\_;  inverter: ○  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢d)sistemi ibridi**  **caldaia a condensazione**:  P.nom:\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  **pompa di calore** (PDC) a compressione di vapore elettriche:  tipo di PDC5: \_\_\_\_\_\_\_; Potenza utile nom.:\_\_\_\_\_ [kW]; COP: \_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_ ;  ○ inverter;○ sonde geotermiche  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢e)sistemi di microcogenerazione**  Pelettrica:\_\_\_\_ [kW]: Pterm: \_\_\_\_\_[kW]; PES: \_\_\_ [%]; ○Risc. supp.; Prisc.supp.: \_\_\_\_[kW]  **▢ f)collettori solari**  Superficie lorda Ag di un singolo modulo \_\_\_\_ [m2]; numero di moduli: \_\_\_\_Sup. tot.: \_\_\_\_ [m2]  Tipo di collettori[[5]](#endnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tipo di installazione[[6]](#endnote-6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Inclinazione % : \_\_\_\_;orientamento[[7]](#endnote-7):\_\_\_\_; **▢** impianto factory made: accumulo in litri: \_\_\_\_\_\_;  destinazione del calore[[8]](#endnote-8):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tipo di impianto integrato o sostituito[[9]](#endnote-9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_;**▢**certificazione solar Keymark;  **▢ g)teleriscaldamento** (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).  Potenza nominale dello scambiatore \_\_\_\_\_\_ kW; rendimento dello scambiatore \_\_\_\_\_%;  fp,nren:\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[10]](#endnote-10); Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#endnote-11).  **▢ h)caldaie a biomassa - classe 5 stelle** (in edifici **unifamiliari**o in unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, **esclusivamente**per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).  Potenza utile nominale: Pu \_\_\_\_\_\_ kW; rendimento utile nominale della caldaia \_\_\_\_\_%;  destinati a:**☐**climatizzazione invernale; **☐**climatizzazione estiva[[12]](#endnote-12)**;☐**prod. di acqua calda sanitaria[[13]](#endnote-13)   * l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari \_\_\_\_ che compongono l’edificio per 30.000/20.000/15.000**[[14]](#endnote-14)**euro corrispondente a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro * il costo complessivo dei lavori realizzati sull’impianto corrisponde a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro   **Eseguiti su:**  **☐**E.**a)** l’edificio **condominiale denominato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città[[15]](#endnote-15) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_),  ☐ dotato di impianto di termico centralizzato *(la spunta è automatica se si eseguono gli interventidi cui al punto 2)*  Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:  Foglio:\_\_\_\_\_\_ particella: \_\_\_\_\_\_\_\_sub:\_\_\_\_\_\_\_\_;quota millesimale \_\_\_; C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità immobiliare,○ su cui sono eseguiti interventi trainati  (*mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie*)  **☐**E.**b l’edificio unifamiliare**,  sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (prov. \_\_),  individuato al catasto da:  Foglio:\_\_\_\_\_\_\_\_;particella: \_\_\_\_\_\_\_\_\_; sub:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;C.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.  GG (gradi giorno): \_\_\_\_\_\_\_\_\_, zona climatica:\_\_\_\_\_\_\_ |

e

* gli**Interventi trainati**

|  |  |
| --- | --- |
|  | riguardanti le **parti comuni[[16]](#endnote-16)**:  **☐**1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano **le parti comuni** l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva **minore o uguale** al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie   * che le superfici oggetto dell’intervento sono:   pareti verticali: \_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  coperture:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  pavimenti:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_[W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  **☐1.2sostituzione degli infissi delle parti comuni**  Superficie: \_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K]  *(ripetere per ogni singolo infisso)*   * le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento,diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_\_ euro;   **☐1.3schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni**  Sup. scherm/chiusura oscurante: \_\_\_\_\_\_\_ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante[[17]](#endnote-17) :\_\_\_\_\_\_\_\_;  gtot:\_\_\_\_\_; resistenza termica supplementare[[18]](#endnote-18):\_\_\_\_\_ [Km2/W]; orientamento[[19]](#endnote-19) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_\_ euro;   ☐**2.1** intervento, sulle **parti comuni,** di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_\_\_\_[kW] con impianti dotati di:  **a)**☐**generatori di aria calda a condensazione**  P.nom: \_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  **b)**☐**generatori a biomassa in classe 5:** di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  Pu: \_\_\_\_\_ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: \_\_\_\_\_[%]  **c)**☐**scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.  Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. sostituto[[20]](#endnote-20):\_\_\_\_\_;  Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua[[21]](#endnote-21):\_\_\_\_\_;   * le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_\_\_ euro, * sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ▢ a); ▢ b); ▢ c) per un ammontare pari a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro   **d)** ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: \_\_\_\_kWp   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;   **e)** ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a \_\_\_\_\_\_ kWh   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;   **f) ▢**infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio   e le **parti private** di  ☐l’**unità immobiliare** facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra  foglio: \_\_\_\_ particella: \_\_\_\_\_; sub:\_\_C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dei beneficiari  (*ripetere, compreso l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata)*:  oppure  ☐l’**edificio unifamiliare**E.b) di cui sopra: |
| ☐ | ☐1.1.2isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano **le parti private** dell’involucro.[[22]](#endnote-22)   * che le superfici oggetto dell’intervento sono:   pareti verticali: \_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  coperture:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  pavimenti:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_[W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K];  ……………  ☐**1.2.2sostituzione degli infissi**  Superficie:\_\_\_\_\_\_\_\_ [m2]; trasm.ante:\_\_\_\_\_\_ [W/m2K]; trasm.post:\_\_\_\_\_ [W/m2K]  (*ripetere per ogni singolo infisso*)   * le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l’unità immobiliare risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.   ☐**1.3.1schermature solari e chiusure oscuranti**  Sup. scherm/chiusura oscurante: \_\_\_\_\_\_\_ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante15:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  gtot: \_\_\_\_\_\_; resistenza termica supplementare16:\_\_\_\_\_ [Km2/W]; orientamento17:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ripetere per ogni singola schermatura)*   * le spese previste in progetto ammontane ammontano a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare, |
|  | * 1. **Impianti**   Intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianto dotati di:  **▢a)caldaie a condensazione[[23]](#endnote-23)**  P.nom:\_\_\_\_ [kW], efficienza ηs: \_\_\_\_\_\_ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%);**▢**con sistemi di termoregolazione evoluti della classe[[24]](#endnote-24): \_\_\_\_\_  *(aggiungere le righe necessarie)*  **▢b)generatori di aria calda a condensazione23**  P.nom: \_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  *(aggiungere le righe necessarie)*  ▢**c)pompe di calore23** (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:  tipo di PDC5: \_\_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_\_ [kW]; COP \_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_ ; inverter: ○  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢d)pompe di calore ad assorbimento a gas23**:  tipo di PDC5: \_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_\_ [kW]; CUEh\_\_\_\_; GUEc: \_\_\_\_\_; inverter: ○  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢e)sistemi ibridi23**  **caldaia a condensazione**:  P.nom: \_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  **pompa di calore** (PDC) a compressione di vapore elettriche:  tipo di PDC5: \_\_\_\_\_\_\_; Potenza utile nom.:\_\_\_\_\_\_ [kW]; COP \_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_ ; inverter: ○  *(aggiungere le righe necessarie)*;  **▢f)scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.  Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. Sostituto18\_\_\_\_\_;  Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua19:\_\_\_\_\_;   * Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare;   **▢g)sistemi microcogenerazione**23  Pelettrica:\_\_\_\_ [kW]: Pterm: \_\_\_\_\_[kW]; PES: \_\_\_ [%];Risc. supp. ○; Prisc.supp.: \_\_\_\_[kW]   * Le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile per l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 110.000 euro;   **▢h)generatori a biomassa23**installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  Pu: \_\_\_\_\_ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: \_\_\_\_\_[%]   * le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro.   **▢i)building automation**   * i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto requisiti ecobonus”; * le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a:\_\_\_\_\_ euro; * gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale **☐**; climatizzazione estiva6**☐;**prod. di acqua calda sanitaria7**☐;**   **▢j)solare termico**  Superficie lorda Ag di un singolo modulo \_\_ [m2]; numero di moduli: \_\_\_\_\_ Sup. tot.: \_\_\_\_ [m2]  Tipo di collettori4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tipo di installazione5\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Inclinazione % : \_\_\_\_;  orientamento6:\_\_\_\_;**▢** impianto factory made: accumulo in litri: \_\_\_\_\_\_;  destinazione del calore7:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tipo di impianto integrato o sostituito8: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;**▢**certificazione solar Keymark;   * le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro. * gli **interventi di cui ai punti**☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), ☐ e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati **conclusi**[[25]](#endnote-25) per un ammontare pari a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro * La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: \_\_\_\_\_\_ [kW].   **k)** ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: \_\_\_\_kWp   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;   **l)** ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a \_\_\_\_\_\_ kWh   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;   **m) ▢**infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici   * le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio  1. **Spese complessive e dichiarazioni**   **3.1** Il costo complessivo degli **interventi di progetto** previsti sulle **parti comuni** ammonta a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro *(somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni)*;  **3.1.1.** Il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti comuni** ammonta a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro *(somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni)*;  **3.2** il costo complessivo degli **interventi di progetto** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro *(somma delle spese degli interventi previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale)*;  **3.2.1**il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro *(sommadelle spese per gli interventi eseguiti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale)*;   * l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro *(somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1);* * a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, regolarmente autorizzata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,per un importo di lavori pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[26]](#endnote-26) euro di cui si allega copia e che   ☐la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro.  Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:   1. Cod.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, importo assicurato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro; 2. Cod.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, importo assicurato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro; 3. Cod.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, importo assicurato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro;   *(aggiungere le righe necessarie)*;   * i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**; * sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza; * gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti; * le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale; * con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale \_\_\_\_\_\_ alla classe finale \_\_\_\_\_\_\_secondo idati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica[[27]](#endnote-27) redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):   nome e cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP\_\_\_\_, (prov. \_\_), in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, con studio sito a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_\_,(prov. \_\_\_), in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, iscritto all’ordine/collegio professionale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) con il numero: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 “*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*”.  Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):  Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico):  sal n. 1 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_  sal n. 2 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_ |
|  | **DICHIARA, inoltre,**  di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lì,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[28]](#endnote-28)

In fede

Firma e timbro

*(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)*

1. La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA. [↑](#endnote-ref-1)
2. Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato. [↑](#endnote-ref-2)
3. 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. [↑](#endnote-ref-3)
4. aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua. [↑](#endnote-ref-4)
5. Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati. [↑](#endnote-ref-5)
6. Tetto piano; tetto a falda; altro. [↑](#endnote-ref-6)
7. Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest [↑](#endnote-ref-7)
8. Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. [↑](#endnote-ref-8)
9. Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro. [↑](#endnote-ref-9)
10. Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento [↑](#endnote-ref-10)
11. 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti; [↑](#endnote-ref-11)
12. Solo se si installano pompe di calore reversibili. [↑](#endnote-ref-12)
13. Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93. [↑](#endnote-ref-13)
14. 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. [↑](#endnote-ref-14)
15. Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento. [↑](#endnote-ref-15)
16. Per gli edifici condominiali [↑](#endnote-ref-16)
17. 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante. [↑](#endnote-ref-17)
18. Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti. [↑](#endnote-ref-18)
19. Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti. [↑](#endnote-ref-19)
20. Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro. [↑](#endnote-ref-20)
21. Valore minimo: 2,6. [↑](#endnote-ref-21)
22. Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente. [↑](#endnote-ref-22)
23. Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache dell’involucro. [↑](#endnote-ref-23)
24. Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. [↑](#endnote-ref-24)
25. Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi. [↑](#endnote-ref-25)
26. Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza. [↑](#endnote-ref-26)
27. Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. [↑](#endnote-ref-27)
28. Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA. [↑](#endnote-ref-28)